 



柳南审环审字〔2026〕9号
 
关于安全气囊折叠模块及远端气囊袋建设项目
环境影响报告表的批复

柳州延锋汽车零部件有限公司：
你单位报来《安全气囊折叠模块及远端气囊袋建设项目
环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。经我局审核，现批复如下：
一、该环评报告表能按有关规范编制，项目环境影响分析客观全面，提出的环保措施有一定的针对性，可作为该项目环境管理的主要依据。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
二、项目建设地点为柳州市河西工业区A11-1地块，项目用地面积17216㎡，项目现有工程生产规模为气袋700万个/年，本项目新增气袋生产规模1800万个/年，均为非涂胶气袋，不新增涂胶气袋产能，扩建后全厂生产规模为气袋2500万个/年。项目计划总投资10150万元，其中环保投资150万元。
从环境影响角度考虑，同意你单位按照报告表所列的建设项目的地点、性质、规模、采取的环境保护对策措施及下述要求进行项目建设。 
项目须达到报告表所提出的各项环保要求，要抓好以下环保工作：
施工期：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
（一）施工期废气主要为运输车辆尾气，通过加强对车辆保养，严禁使用报废车辆等措施减少施工车辆尾气排放，须执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及其无组织排放监控浓度限值要求。
（二）施工期废水主要为生活污水。经化粪池处理后排入市政管网，须满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。
（三）施工期噪声主要为机械施工噪声。通过采取使用低噪声设备，高噪声固定设备远离敏感点布置，合理安排施工时间等措施处理后，须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值。
（四）施工期产生的固体废物主要为建筑垃圾及生活垃圾。其中建筑垃圾中的废钢材收集后由废旧物质回收公司综合利用；生活垃圾由当地环卫部门统一收集清运。
运营期：
（一）运营期废气主要为切割废气。经采用密闭集气装置收集+脉冲滤筒除尘+活性炭吸附装置处理后，与现有工程废气合并，由现有1#15m高排气筒排放。须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值。
（二）运营期废水主要为生活污水。经化粪池处理后排入市政管网，须满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。
（三）运营期噪声主要为生产设备运行产生的噪声。通过基础减振、厂房隔声等措施处理后，须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。
（四）做好一般固体废物的综合利用和妥善处置工作。须按GB18599-2020《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及其修改单的要求设置相关污染防治设施。
[bookmark: _GoBack]（五）须按《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012)及GB18597-2023《危险废物贮存污染控制标准》要求建设危险废物的收集临时存放设施，生产过程中产生的废活性炭、印泥油瓶、废润滑油、废衣车润滑油桶、废润滑油瓶等危险废物交由有危险废物资质单位进行回收处置，做好危险废物处置及转移联单的台账记录。
（六）按照《关于印发〈企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)〉的通知》(环发〔2015〕4号)等相关要求，制订应急预案，配备相应的应急保障物资，落实环境风险防范措施，定期进行应急演练。加强环境管理，落实环境保护规章制度，确保环保设施的正常运转以及各项污染物稳定达标排放。
三、该项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施。工程建成后，须按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求实施竣工环境保护验收。 
四、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核同意后方可建设。
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抄送:柳州市圣川环保咨询服务有限公司                          
柳州市柳南区住房和城乡建设局      2026年7月20日印  （共印5份） 
