 



柳南审环审字〔2026〕10号
 
关于年产6000吨机械配件铸造技术改造项目
环境影响报告表的批复

柳州市友军机械配件铸造有限公司：
[bookmark: _GoBack]你单位报来《年产6000吨机械配件铸造技术改造项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。经我局审核，现批复如下：
一、该环评报告表能按有关规范编制，项目环境影响分析客观全面，提出的环保措施有一定的针对性，可作为该项目环境管理的主要依据。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
二、项目建设地点为柳州市河西工业区二区Y4-1-1地块，项目用地面积27468.03㎡，针对现有年产机械配件6000吨熔模铸造生产线，在原有制壳工序基础上，将部分手工操作为准的制壳环节替换为机械化制壳设备，实现制壳工序的机械化作业，项目建成后，全场铸造产能保持不变，仍为年产6000吨机械配件。项目计划总投资90万元，其中环保投资40万元。
从环境影响角度考虑，同意你单位按照报告表所列的建设项目的地点、性质、规模、采取的环境保护对策措施及下述要求进行项目建设。 
项目须达到报告表所提出的各项环保要求，要抓好以下环保工作：
施工期：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
（一）施工期噪声主要为机械施工噪声。通过采取使用低噪声设备，避免夜间进行高噪振动操作等措施处理后，须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值。
运营期：
（一）运营期废气主要为熔炼、浇注废气、隧道窑废气、制壳废气及无组织废气。其中熔炼、浇注废气采用集气罩+布袋除尘设施+水浴除臭装置处理；隧道窑废气采用二级水浴+光氧催化+活性炭吸附装置处理；制壳废气采用布袋除尘器+活性炭处理，以上均须满足《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表1颗粒物的限值要求。无组织废气通过将物料使用袋装储存后堆放在指定区域，并在堆放区设置围挡，定期清扫地面，同时制壳工序采用密闭设备等措施减少无组织粉尘排放，须满足《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）中表A.1中的无组织排放监测浓度限值。
（二）运营期噪声主要为生产设备运行产生的噪声。通过选用低噪声设备、安装消声器措施处理后，须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。
（三）做好一般固体废物的综合利用和妥善处置工作。须按GB18599-2020《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及其修改单的要求设置相关污染防治设施。
（四）按照《关于印发〈企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)〉的通知》(环发〔2015〕4号)等相关要求，制订应急预案，配备相应的应急保障物资，落实环境风险防范措施，定期进行应急演练。加强环境管理，落实环境保护规章制度，确保环保设施的正常运转以及各项污染物稳定达标排放。
三、该项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施。工程建成后，须按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求实施竣工环境保护验收。 
四、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核同意后方可建设。
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（此件公开发布）
抄送:湖南然田环境评估有限公司                          
柳州市柳南区住房和城乡建设局      2026年7月28日印  （共印5份） 
