 



柳南审环审字〔2026〕12号
 
关于广西泰坦宇翔钢圈股份公司钢圈涂装线建设
项目环境影响报告表的批复

广西泰坦宇翔钢圈股份公司：
你单位报来《广西泰坦宇翔钢圈股份公司钢圈涂装线建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。经我局审核，现批复如下：
一、该环评报告表能按有关规范编制，项目环境影响分析客观全面，提出的环保措施有一定的针对性，可作为该项目环境管理的主要依据。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
二、项目建设地点为柳州市柳南区柳工大道66号，项目用地面积7128㎡，项目拟租用柳州市银翔机械有限责任公司1-13号厂房北部，建设钢圈涂装线，项目建成后，年产61万件非道路移动式工程机械用钢圈。项目计划总投资3000万元，其中环保投资100万元。
从环境影响角度考虑，同意你单位按照报告表所列的建设项目的地点、性质、规模、采取的环境保护对策措施及下述要求进行项目建设。 
项目须达到报告表所提出的各项环保要求，要抓好以下环保工作：
施工期：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
（一）施工期废气主要为运输车辆尾气，通过加强对车辆保养，严禁使用报废车辆等措施减少施工车辆尾气排放，须执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及其无组织排放监控浓度限值要求。
（二）施工期废水主要为生活污水。经化粪池处理后排入市政管网，须满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。
（三）施工期噪声主要为施工噪声。通过采取使用低噪声设备，高噪声固定设备远离敏感点布置，合理安排施工时间等措施处理后，须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值。
（四）施工期产生的固体废物主要为建筑垃圾及生活垃圾。其中建筑垃圾中的废钢材收集后由废旧物质回收公司综合利用；生活垃圾由当地环卫部门统一收集清运。
运营期：
（1） 运营期废气主要为抛丸废气、电泳废气、电泳漆烘干房废气、粉末烘干房废气、天然气燃烧废气、热水锅炉废气。其中抛丸废气经滤筒除尘器除尘后，通过15m高排气筒（1#）外排；电泳废气通过吸式气罩收集，收集的有机废气经二级活性炭处理后从15m高排气筒（2#）外排；电泳漆烘干房废气通过密闭负压车间经催化燃烧处理后通过15m高排气筒（3#）排放；粉末烘干房废气经二级活性炭处理后从15m高排气筒（4#）排放；天然气燃烧废气采用低氮燃烧技术处理。以上均须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，无组织排放执行监控浓度限值，项目排气筒高度未高出周边200m范围内建筑5m，排放速率严格50%执行。热水锅炉废气通过15m高排气筒（5#）直接排放，须执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2限值。项目无组织排放的非甲烷总烃须执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1限值要求。
（二）运营期废水主要为生活污水及生产废水。其中生活污水经化粪池处理后排入市政管网，生产废水经污水处理站混凝沉淀+气浮+水解碳和+接触氧化处理达标后排入市政管网，以上均须满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。
（三）运营期噪声主要为生产处理设备运行产生的噪声。通过基础减振、厂房隔声等措施处理后，须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。
（四）做好一般固体废物的综合利用和妥善处置工作。须按GB18599-2020《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及其修改单的要求设置相关污染防治设施。
（五）须按《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012)及GB18597-2023《危险废物贮存污染控制标准》要求建设危险废物的收集临时存放设施，生产过程中产生磷化渣、废沉积物、污水处理站污泥、废活性炭、废催化剂等危险废物交由有危险废物资质单位进行回收处置，做好危险废物处置及转移联单的台账记录。
（六）按照《关于印发〈企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)〉的通知》(环发〔2015〕4号)等相关要求，制订应急预案，配备相应的应急保障物资，落实环境风险防范措施，定期进行应急演练。加强环境管理，落实环境保护规章制度，确保环保设施的正常运转以及各项污染物稳定达标排放。
[bookmark: _GoBack]三、该项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施。工程建成后，须按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求实施竣工环境保护验收。 
四、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核同意后方可建设。
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（此件公开发布）
抄送:柳州市圣川环保咨询服务有限公司                          
柳州市柳南区住房和城乡建设局      2026年7月29日印  （共印5份） 
