 



柳南审环审字〔2026〕13号
 
关于固体废物贮存库建设项目环境影响报告表的批复

柳州金太阳工业废物处置有限公司：
你单位报来《固体废物贮存库建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。经我局审核，现批复如下：
一、该环评报告表能按有关规范编制，项目环境影响分析客观全面，提出的环保措施有一定的针对性，可作为该项目环境管理的主要依据。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
二、项目建设地点为柳南区太阳村镇柳太路62号广西柳州鱼峰水泥有限公司厂区内，项目用地面积2196㎡，项目将租赁仓库改建为1#、2#固体废物贮存库，用于贮存危险废物，设计最大存放量为2000t，其中1#固体废物贮存库设计最大存放量为1300t，2#固体废物贮存库设计最大存放量为700t。项目计划总投资280万元，其中环保投资158万元。
从环境影响角度考虑，同意你单位按照报告表所列的建设项目的地点、性质、规模、采取的环境保护对策措施及下述要求进行项目建设。 
项目须达到报告表所提出的各项环保要求，要抓好以下环保工作：
施工期：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
（一）施工期废气主要为运输车辆尾气和机械废气，通过使用符合排放标准的设备，加强设备维修保养减少尾气排放，须执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。
（二）施工期废水主要为施工废水及生活污水。其中施工废水经隔油沉淀池处理后用于施工场地洒水降尘，不外排。
生活污水经化粪池处理后排入市政管网，须满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。
（三）施工期噪声主要为机械噪声和车辆噪声。通过合理安排施工及运输时间，选用低噪声设备等方式处理后，须满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）限值要求。
（四）施工期产生的固体废物主要为废建筑材料及生活垃圾。其中废建筑材料收集后由废旧物质回收公司综合利用；生活垃圾由当地环卫部门统一收集清运。
运营期：
（1） 运营期废气主要为1#、2#贮存库产生的有机废气及危险废物挥发异味。其中1#贮存库废气经顶部集气罩负压收集后送碱液喷淋+活性炭吸附装置处理后通过15m高的DA005排气筒排放；2#贮存废气经顶部集气罩负压收集后送二级活性炭吸附装置处理后通过15m高的DA006排气筒排放。以上均须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放标准。危险废物挥发异味通过库内分区集气罩收集后少量无组织排放，须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放标准、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）限值。
（二）运营期噪声主要为设备运行产生的噪声。通过基础减振、选用低噪声设备等措施处理后，须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。
（三）做好一般固体废物的综合利用和妥善处置工作。须按GB18599-2020《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及其修改单的要求设置相关污染防治设施。
[bookmark: _GoBack]（四）须按GB 18597-2023《危险废物贮存污染控制标准》要求建设贮存库，运营期产生的危险废物在厂内暂存期间须按危废贮存要求妥善保管、封存，并做好相应场所的防渗、防漏工作；运营过程产生的含油废抹布手套及劳保清洁用品、废弃破损容器、废活性炭、碱喷淋废液、分析检测液等危险废物在对应的危险废物贮存区暂存后依托现有工程进入水泥窑协同处置并做好危险废物处置及转移联单的台账记录。
（五）按照《关于印发〈企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)〉的通知》(环发〔2015〕4号)等相关要求，制订应急预案，配备相应的应急保障物资，落实环境风险防范措施，定期进行应急演练。加强环境管理，落实环境保护规章制度，确保环保设施的正常运转以及各项污染物稳定达标排放。
三、该项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施。工程建成后，须按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求实施竣工环境保护验收。 
四、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核同意后方可建设。


2026年8月4日











（此件公开发布）
抄送:广西桂寰环保有限公司                          
柳州市柳南区住房和城乡建设局      2026年8月4日印  （共印5份） 
