 



柳南审环审字〔2026〕16号
 
关于年产汽车配件50万平米涂装件项目
环境影响报告表的批复

柳州市玉邦机械制造股份有限公司：
你单位报来《年产汽车配件50万平米涂装件项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。经我局审核，现批复如下：
一、该环评报告表能按有关规范编制，项目环境影响分析客观全面，提出的环保措施有一定的针对性，可作为该项目环境管理的主要依据。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
二、项目建设地点为柳州市河西工业区三区A17-1-3号，项目用地面积3240㎡，项目租用柳州市汪洋机械有限公司现有厂房，主要建设安装电泳生产线设施及设备，项目建成后，年产汽车配件涂装件50万㎡。项目计划总投资200万元，其中环保投资53万元。
从环境影响角度考虑，同意你单位按照报告表所列的建设项目的地点、性质、规模、采取的环境保护对策措施及下述要求进行项目建设。 
项目须达到报告表所提出的各项环保要求，要抓好以下环保工作：
施工期：
（1） 施工期废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放浓度限值要求。
（2） 施工期废水主要为施工人员生活污水。经化粪池处理后，须满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。
（3） 施工期噪声主要为设备安装及运输噪声。施工厂界噪声排放执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）限值标准。
（4） 施工期产生的固体废物主要为设备安装产生的少量废弃纸箱、金属零件等一般工业固废。经统一收集后，可回收利用的外售给废旧回收站处置，不可回收利用的交由环卫部门处置。
运营期：
（5） （一）运营期废气主要为电泳、烘干固化工序热风炉燃烧产生的非甲烷总烃颗粒物、二氧化硫、氮氧化物。其中电泳、烘干固化废气经密闭负压收集后，通过“水喷淋+除雾+两级活性炭吸附”装置处理；热风炉燃烧废气经旋风除尘器+布袋除尘器处理。以上废气均经15m高排气筒（DA001）排放，须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）及《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）二者中更严格的标准限值要求；未收集废气经车间通风后无组织排放，厂界无组织非甲烷总烃须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值，厂界内非甲烷总烃须满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1限值要求。项目排气筒未高出周边200m范围内建筑3m/5m以上，颗粒物排放速率、排放浓度标准值按50%严格执行。
（二）运营期废水主要为生活污水和生产废水。其中生活污水经化粪池处理；生产废水（前处理废水、电泳线废水、纯水制备浓水）经厂区污水处理站“隔油+pH调节+气浮、混凝、絮凝反应+沉淀+过滤”工艺处理。以上废水经市政污水管网排入龙泉山污水处理厂处理，须满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。
（三）运营期噪声主要为生产设备运行产生的噪声。通过选用低噪声设备、厂房隔声、设备合理布局、基础减振等措施处理后，须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。
（四）做好一般固体废物的综合利用和妥善处置工作。须按GB18599-2020《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及其修改单的要求设置相关污染防治设施。
[bookmark: _GoBack]（五）须按《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）及GB18597-2023《危险废物贮存污染控制标准》要求建设危险废物的收集临时存放设施，生产过程中产生的脱脂废油、废活性炭、废超滤和纳滤膜、废槽渣、污水处理污泥、废机油、电泳漆桶、废含油抹布手套等危险废物交由有危险废物资质单位进行回收处置，做好危险废物处置及转移联单的台账记录。
（六）按照《关于印发〈企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)〉的通知》(环发〔2015〕4号)等相关要求，制订应急预案，配备相应的应急保障物资，落实环境风险防范措施，定期进行应急演练。加强环境管理，落实环境保护规章制度，确保环保设施的正常运转以及各项污染物稳定达标排放。
三、该项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施。工程建成后，须按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求实施竣工环境保护验收。 
四、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核同意后方可建设。


2026年8月19日




（此件公开发布）
抄送：广西利圆环保技术有限公司                         
柳州市柳南区住房和城乡建设局          2026年8月19日印 
（共印5份） 
