 



柳南审环审字〔2026〕18号
 
关于广西润元新材料有限公司年产4万吨瓷砖胶及4万吨特种砂浆项目环境影响报告表的批复

广西润元新材料有限公司：
你单位报来《广西润元新材料有限公司年产4万吨瓷砖胶及4万吨特种砂浆项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。经我局审核，现批复如下：
一、该环评报告表能按有关规范编制，项目环境影响分析客观全面，提出的环保措施有一定的针对性，可作为该项目环境管理的主要依据。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
二、项目建设地点为柳州市柳南区柳太路62号广西鱼峰集团水泥有限公司闲置工业用地，项目用地面积8000㎡，项目设置1条瓷砖胶搅拌生产线和1条特种砂浆搅拌生产线，项目建成后年产瓷砖胶4万吨、特种砂浆4万吨。项目计划总投资500万元，其中环保投资33万元。
从环境影响角度考虑，同意你单位按照报告表所列的建设项目的地点、性质、规模、采取的环境保护对策措施及下述要求进行项目建设。 
项目须达到报告表所提出的各项环保要求，要抓好以下环保工作：
施工期：
（1） 施工期废气主要为施工扬尘及施工车辆尾气。其中施工扬尘通过洒水抑尘、对易产生扬尘的废渣堆采用防尘网和防尘布覆盖、对建筑垃圾进行综合利用等措施处理；施工车辆尾气通过使用汽车尾气排放符合国家标准的运输车辆、加强车辆保养、严禁使用报废车辆等措施处理，须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值要求。
（2） 施工期废水主要为施工废水和施工人员生活污水。其中施工废水经临时沉淀池沉淀后回用于工具冲洗及施工场地洒水降尘，不外排；施工人员生活污水依托广西鱼峰集团水泥有限公司洗手间及化粪池处理后，进入广西鱼峰集团水泥有限公司污水处理站处理后回用，无废水外排。
（3） 施工期噪声主要为各类机械设备噪声和物料运输交通噪声。通过加强施工机械的维修管理、将强噪声设备设置在施工场地中间、采用围挡措施、加强对运输车辆的管理、禁止在中午（12时至14时）和夜间（22时至次日6时）进行有噪声污染的建筑施工作业等措施处理后，须满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）限值要求。
（4） 施工期产生的固体废物主要为生活垃圾及建筑垃圾。其中生活垃圾经收集后由当地环卫部门统一收集清运；建筑垃圾统一堆放，配备专人进行清运处理，外运至指定的建筑垃圾堆放点。
运营期：
（一）运营期废气主要为筒仓仓顶粉尘、物料运输粉尘、人工投料粉尘、物料混合搅拌粉尘、包装粉尘及运输扬尘。其中筒仓仓顶粉尘经各筒仓仓顶自带布袋除尘器（共6套）处理后，分别经21m高排放口（DA001~DA006）排放；物料运输粉尘、人工投料粉尘、物料混合搅拌粉尘经各自生产线搅拌机配备的布袋除尘器处理后，合并经15m高排气筒（DA007）排放；包装粉尘经布袋除尘器处理后经15m高排气筒（DA008）排放，包装车间封闭。以上有组织废气须满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）（含2025年修改单）表1中水泥仓及其他通风生产设备的标准限值；物料运输、物料混合搅拌、包装及道路运输扬尘等无组织废气须满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）（含2025年修改单）表3中的标准限值。
（二）运营期废水主要为生活污水、车辆冲洗废水及初期雨水，均不外排。其中生活污水依托广西鱼峰集团水泥有限公司洗手间及化粪池处理后，与该公司生产废水一并进入其污水处理站处理后回用于增湿塔及篦冷机冷却喷水、厂区绿化用水、道路降尘洒水等；车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后回用于车辆冲洗；初期雨水经初期雨水池收集沉淀后回用于道路洒水降尘。
（三）运营期噪声主要为空压机、搅拌机、自动包装系统等生产设备运行产生的噪声。通过选用低噪声设备、设备合理布局、建筑隔声、距离衰减等措施处理后，须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。
（四）做好一般固体废物的综合利用和妥善处置工作。须按GB18599-2020《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及其修改单的要求设置相关污染防治设施。
[bookmark: _GoBack]（五）须按《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）及GB18597-2023《危险废物贮存污染控制标准》要求建设危险废物的收集临时存放设施，生产过程中产生的废机油、废机油桶、含油抹布及手套等危险废物交由有危险废物资质单位进行回收处置，做好危险废物处置及转移联单的台账记录。
（六）按照《关于印发〈企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)〉的通知》(环发〔2015〕4号)等相关要求，制订应急预案，配备相应的应急保障物资，落实环境风险防范措施，定期进行应急演练。加强环境管理，落实环境保护规章制度，确保环保设施的正常运转以及各项污染物稳定达标排放。
三、该项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施。工程建成后，须按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求实施竣工环境保护验收。 
四、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核同意后方可建设。

2026年10月26日














（此件公开发布）
抄送：广西景宸环保有限公司                             
柳州市柳南区住房和城乡建设局         2026年10月26日印 
（共印5份） 
