 



柳南审环审字〔2026〕19号
 
关于年产400万套高端精密电机智造项目环境影响报告表的批复

柳州拓曼克智驱系统集成有限公司：
你单位报来《年产400万套高端精密电机智造项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。经我局审核，现批复如下：
一、该环评报告表能按有关规范编制，项目环境影响分析客观全面，提出的环保措施有一定的针对性，可作为该项目环境管理的主要依据。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
二、项目建设地点为柳州市柳南区磨太路67号，项目用地面积573.81㎡，项目购置厂房设置车用控制模块总成生产流水线，项目建成后年产车用控制模块总成400万套。项目计划总投资3000万元，其中环保投资20万元。
从环境影响角度考虑，同意你单位按照报告表所列的建设项目的地点、性质、规模、采取的环境保护对策措施及下述要求进行项目建设。 
项目须达到报告表所提出的各项环保要求，要抓好以下环保工作：
施工期：
（1） 施工期废气主要为设备安装过程产生的施工扬尘。通过洒水降尘等措施处理后，须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）颗粒物周界外浓度最高点监控浓度限值要求。
（2） 施工期废水主要为施工人员生活污水。生活污水经化粪池处理后，通过市政污水管网排入龙泉山污水处理厂处理，达标后排入柳江。
（3） 施工期噪声主要为间歇性人为噪声、电锯切割噪声、机械设备安装噪声及材料运输交通噪声。通过选用低噪声施工设备、加强机械设备维修管理、合理安排施工时间、避开中午和晚间休息时间等措施处理后，须满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）限值要求。
（4） 施工期产生的固体废物主要为设备包装和安装产生的纸箱、包装袋及施工人员生活垃圾。其中纸箱、包装袋可回收部分外售至垃圾回收站回收处理，无法回收利用部分统一收集交由环卫部门处理；生活垃圾交由环卫部门统一处理。
运营期：
（一）运营期废气主要为焊接工序产生的焊接废气（颗粒物）。焊接废气经2个焊接工位配套的收集风管收集后汇入主风道，通过25m高排气筒（DA001）排放，须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值要求；未收集废气经加强车间通风换气后无组织排放，厂界颗粒物须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值要求。项目排气筒仅高出周边200m范围内建筑3m，未达到高出5m以上要求，排放速率标准值严格50%执行。
（二）运营期废水主要为生活污水，项目无生产废水产生。生活污水经化粪池处理后，通过市政污水管网排入龙泉山污水处理厂处理，须满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。
（三）运营期噪声主要为车削设备、风机等生产设备运行产生的噪声。通过选用低噪声设备、基础减振、设备合理布局、厂房隔声等措施处理后，须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。
（四）做好一般固体废物的综合利用和妥善处置工作。须按GB18599-2020《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及其修改单的要求设置相关污染防治设施。
（五）须按《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）及GB18597-2023《危险废物贮存污染控制标准》要求建设危险废物的收集临时存放设施，生产过程中产生的废油桶、含油抹布及手套等危险废物交由有危险废物资质单位进行回收处置，做好危险废物处置及转移联单的台账记录。
[bookmark: _GoBack]（六）按照《关于印发〈企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）〉的通知》(环发〔2015〕4号)等相关要求，制订应急预案，配备相应的应急保障物资，落实环境风险防范措施，定期进行应急演练。加强环境管理，落实环境保护规章制度，确保环保设施的正常运转以及各项污染物稳定达标排放。
三、该项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施。工程建成后，须按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求实施竣工环境保护验收。 
四、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核同意后方可建设。


2026年10月27日








（此件公开发布）
抄送：柳州市圣川环保咨询服务有限公司                     
柳州市柳南区住房和城乡建设局         2026年10月27日印 
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