 



柳南审环审字〔2026〕11号
 
关于柳州佳铭宇科技有限公司汽车配件总成生产基地项目环境影响报告表的批复

柳州佳铭宇科技有限公司：
你单位报来《柳州佳铭宇科技有限公司汽车配件总成生产基地项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。经我局审核，现批复如下：
一、该环评报告表能按有关规范编制，项目环境影响分析客观全面，提出的环保措施有一定的针对性，可作为该项目环境管理的主要依据。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
二、项目建设地点为柳州市河西工业区二区Y7-1-1地块之一，项目用地面积2311㎡，项目主厂房为1层钢结构厂房，包括下料区、冲压区、折弯区、焊接区、检验区等，项目建成后年产载货汽车工具箱、前轮轴承防尘盖各50万件。项目计划总投资100万元，其中环保投资12.5万元。
从环境影响角度考虑，同意你单位按照报告表所列的建设项目的地点、性质、规模、采取的环境保护对策措施及下述要求进行项目建设。 
项目须达到报告表所提出的各项环保要求，要抓好以下环保工作：
施工期：
（一）施工期废气主要为安装设备产生的扬尘及车辆尾气，经无组织排放后须执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源颗粒物无组织排放监控浓度限值要求。
（二）施工期废水主要为生活污水。经化粪池处理后排入市政管网，须满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。
（三）施工期噪声主要为机械施工噪声。通过采取使用低噪声设备、合理安排施工时间等措施处理后，须满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）昼间标准限值。
（四）施工期产生的固体废物主要为废包装材料及生活垃圾。其中废包装材料分类收集，能回收的委托废旧回收企业回收利用，不能回收的运至市政部门指定地点。生活垃圾由当地环卫部门统一收集清运。
运营期：
（一）运营期废气主要为下料粉尘及焊接烟尘。通过使用集气管道对产生的烟尘收集后设置移动式烟尘净化器处理后以无组织形式排放，未补集的烟尘经车间机械通风系统无组织排放，以上均须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源颗粒物无组织排放监控浓度限值要求。
（二）运营期废水主要为生活污水。经化粪池处理后排入市政管网，须满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。
（三）运营期噪声主要为生产设备运行产生的噪声。通过基础减震、建筑隔声等措施处理后，须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。
（四）做好一般固体废物的综合利用和妥善处置工作。须按GB18599-2020《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及其修改单的要求设置相关污染防治设施。
[bookmark: _GoBack]（五）须按《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012)及GB18597-2023《危险废物贮存污染控制标准》要求建设危险废物的收集临时存放设施，生产过程中产生的废润滑油、废润滑油桶、含油抹布及手套等危险废物交由有危险废物资质单位进行回收处置，做好危险废物处置及转移联单的台账记录。
（六）按照《关于印发〈企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)〉的通知》(环发〔2015〕4号)等相关要求，制订应急预案，配备相应的应急保障物资，落实环境风险防范措施，定期进行应急演练。加强环境管理，落实环境保护规章制度，确保环保设施的正常运转以及各项污染物稳定达标排放。
三、该项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施。工程建成后，须按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求实施竣工环境保护验收。 
四、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核同意后方可建设。


2026年7月29日

（此件公开发布）
抄送:柳州市圣川环保咨询服务有限公司                          
柳州市柳南区住房和城乡建设局      2026年7月28日印  （共印5份） 
