 



柳南审环审字〔2026〕17号
 
关于新建米粉制品（鲜湿切粉、鲜湿榨粉、干榨粉、粉利）生产项目环境影响报告表的批复

广西百穗香食品科技有限公司：
你单位报来《新建米粉制品（鲜湿切粉、鲜湿榨粉、干榨粉、粉利）生产项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。经我局审核，现批复如下：
一、该环评报告表能按有关规范编制，项目环境影响分析客观全面，提出的环保措施有一定的针对性，可作为该项目环境管理的主要依据。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
二、项目建设地点为广西壮族自治区柳州市柳南区河西工业二区Y7-1-1地块内C5区2-3，项目用地面积1900㎡，项目租用柳州市高盛和发展有限公司闲置厂房作为生产厂房，主要购置磨浆机、搅拌机、榨粉机、切粉机等生产设备及配套设施，项目建成后形成年产4950t鲜湿切粉、1650t鲜湿榨粉、2475t干榨粉、825t粉利的产能。项目计划总投资120万元，其中环保投资35万元。
从环境影响角度考虑，同意你单位按照报告表所列的建设项目的地点、性质、规模、采取的环境保护对策措施及下述要求进行项目建设。 
项目须达到报告表所提出的各项环保要求，要抓好以下环保工作：
施工期：
（1） 施工期噪声主要为设备安装过程中产生的机械敲击噪声。通过加强施工管理、采用低噪声施工设备等措施处理后，须执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）表1排放限值要求。
（2） 施工期产生的固体废物主要为设备安装过程中产生的包装废弃物，经分类收集后由环卫部门转运处置。
运营期：
（一）运营期废气主要为锅炉烟气、投料粉尘及废水处理设施恶臭。其中锅炉烟气采用"旋风+布袋除尘器"处理后，通过30m高排气筒（DA001）排放，须满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃煤锅炉排放限值；投料粉尘及废水处理设施恶臭经车间通风后无组织排放。
（二）运营期废水主要为生产废水和生活污水。其中生产废水经"三级沉淀池+气浮机+A/O工艺+沉淀池"处理；生活污水经化粪池处理。以上废水经市政污水管网排入污水处理厂处理。生产废水须满足《食品加工制造业水污染物排放标准》（GB46817-2025）表1间接排放限值；生活污水须满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。
（三）运营期噪声主要为磨浆机、蒸箱机、成型机、搅拌机、封边机等生产设备运行产生的噪声。通过选用低噪声设备、基础减振、合理布局、科学管理、厂房隔声等措施处理后，须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。
（四）做好一般固体废物的综合利用和妥善处置工作。须按GB18599-2020《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及其修改单的要求设置相关污染防治设施。
（五）按照《关于印发〈企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)〉的通知》(环发〔2015〕4号)等相关要求，制订应急预案，配备相应的应急保障物资，落实环境风险防范措施，定期进行应急演练。加强环境管理，落实环境保护规章制度，确保环保设施的正常运转以及各项污染物稳定达标排放。
三、该项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施。工程建成后，须按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求实施竣工环境保护验收。 
[bookmark: _GoBack]四、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核同意后方可建设。

2026年9月7日

（此件公开发布）
抄送：广西启天环境科技有限公司                           
柳州市柳南区住房和城乡建设局          2026年9月7日印 
（共印5份） 
